**Výpis tvárnic Termalica RD Mihalčin**

- Obvodové murivo **hr. 300** mm: (zateplené)

T 400 alebo T 500

**169 m2** x 6,67 ks/m2 = **1127 ks** ... na 1 palete 40 ks ... **28** paliet

 tvárnica T 400: 300x250x600 mm

 alebo tvárnica T 500: 300x249x599 mm

-Vnútorné nosné murivo **hr. 300** mm (1.NP)

**36,10 m2** x 6,67 ks/m2 = **240 ks** ... na 1 palete 40 ks ... **6** paliet

...............................................................................

-Vnútorné nosné murivo **hr. 240** mm

T 400 alebo T 500

**38,10 m2** x 6,67 ks/m2 = **254 ks** ... na 1 palete 56 ks ... **4,5** paliet

 tvárnica T 400: 240x250x600 mm

**alebo**

 tvárnica T 500: 240x249x599 mm ... na 1 palete 48 ks ..................................................................................

-Vnútorné priečky **hr. 150** mm:

T 600

**46,3 m2** x 6,67 ks/m2 = **309 ks** ... na 1 palete 80 ks ... **3,8** paliet

 tvárnica T 600: 150x250x600 mm

.......................................................................................

-Vnútorné priečky **hr. 120** mm:

T 600

**59,0 m2** x 6,67 ks/m2 = **394 ks** ... na 1 palete 96 ks ... **4,1** paliet

 tvárnica T 600: 120x249x599 mm

tel : 0944 743 437

gmail : mihalcin.lubos@gmail.com