**Rozměry oken určených k výměně (pevný rozměr)**

**Bílá int./hnědá ext.**

**Okno otvíratelné + ventilace**

**114**

**+2cm parapet 59**

**Okno otvíratelné + ventilace**

**128**

**+2cm parapet 117**

**Rozměry oken a dveří přibližně – budou vsazeny do 15cm trámů, které nejsou dosud pevně usazeny.**

**Bílá int./hnědá ext.**

* Okno pevné : V = 170cm, Š = 100cm
* Balkonové dveře dvoukřídlé, obě křídla otvíratelné, s jednou ventilací : V = cca 210cm, Š = cca 150cm
* Vchodové nebo balkonové dveře pravé(otvíratelné a zamykatelné z obou stran) Š = cca 80cm.

**Ke všem oknům prosím o venkovní i vnitřní parapety.**