FASÁDA – ZATEPLENÍ:

zateplovací systém - EPS GREY 100 140mm (1,5m2/bal) NEBO Isover EPS 70F 140 mm (přilepení fasádním lepidlem a připevnění fasádními hmoždinkami (minimální množství hmoždinek na 1 m2 podle montážního předpisu – 6 ks/m2)

sokl zateplovacího systému do výšky 0,60 m z extrudovaného polystyrénu (do vlhka) tl 140 mm.

přebroušení, natažení perlinky s lepidlem

probarvená omítka

Přibližné míry:

délka objektu: 21 m

šířka objektu: 5,5 m

výška objektu: 2,4 m

Plus štít vysoký od země 5,5 m