**ASFALT**

**PDL2 – asfaltové chodníky**

- asfaltový beton jemnozrnný ABJ tl. 50 mm

- asfaltový beton hrubozrný ABH tl. 50 mm

- štěrkodrť ŠD 0-63 tl. min. 200 mm

- stávající upravený terén

Plochy spodního chodníku a rampy budou s živičným krytem a podkladem ze štěrkopísku. Bude dodržen spád min. 0,5 % a výšky stávajících kamenných obrubníků, výškové úpravy ploch podrobněji viz výkresová část. Podél hlavního schodiště bude ve vrstvě kameniva uložena drenážní trubka a napojena na připravené potrubí pro odvod dešťové vody do kanalizace. V levém rohu hlavního schodiště u rampy bude umístěna revizní šachta drenáže DN 300.

Po odstranění stávajícího živičného krytu s podkladem bude terén vyrovnán do potřebného spádu a přehutněn do hl. 200 mm na hodnotu 97 % PS.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodávka a montáž podkladu ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm, včetně souvisejících prací | m2 | 366,332 |  |  |
| Dodávka a montáž asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu, včetně všech souvisejících a dokončovacích prací | m2 | 366,332 |  |  |
| Dodávka a montáž asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu včetně všech souvisejících a dokončovacích prací | m2 | 366,332 |  |  |