2 ks 150x300x7450 z materiálu S690QL s níže uvedenými požadavky.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka oceli(ISO/EN) | ČSN | W.Nr. | Jmenovitá tl.[mm] | Dle normyEN | Mez pevnostiRm[MPa] | Mez kluzuRp[MPa] | Stav | Tepelnároztažnost | Tvrdost | TažnostA[%] | KV[J] |
|   |   |   | > | < |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **S690QL** | 16 224 | 1.8928 |  |  | 10025-6 |  |  | (+QT) |   |   | 14 | 50 |
|  |  |  |  |  |
|  | 150 | 710-900 | 630 |   |