2 ks 150x300x7450 z materiálu S690QL s níže uvedenými požadavky.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka oceli (ISO/EN) | ČSN | W.Nr. | Jmenovitá tl. [mm] | | Dle normy EN | Mez pevnosti Rm [MPa] | Mez kluzu Rp [MPa] | Stav | Tepelná roztažnost | Tvrdost | Tažnost A [%] | KV [J] |
|  |  |  | > | < |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **S690QL** | 16 224 | 1.8928 |  |  | 10025-6 |  |  | (+QT) |  |  | 14 | 50 |
|  |  |  |  |  |
|  | 150 | 710-900 | 630 |  |