**STANDARDY HALY VŠECHROMY – LASSO INVEST 11.11.2014 PRAHA**

ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ – radiátory standard – **KORADO RADIK** – bílá

Nástěnný kotel – **VIESSMAN VITODENS 220 & BAXI**

Externí zásobník – **DZ Dražice 100l**

Potrubí standard **– CU**

VODA – KANALIZACE – PBŘ Voda – kompletní voda PLAST, hydranty PPR – **Hostalen**

Kanalizace - **standard HT + PVC šedá + venkovní kanál KG**

Kompletní ZTI **– baterie, keramika WC + umyvadla – JIKA základní řada**

PBŘ Voda - - **pozinkované závitové potrubí**

Retenční nádrž – plast box **Q – BIC – WAVIN Ekoplastik – viz doklady**

Betonové šachty **– standard BT – Betonika & BEST BETA**

Nádrž 15m3 **– v PD plast + betonáž / požadavek na záměnu betonové nádrže /**

Poklopy **– FA Ptáček kompletní systém**

Betonové žlabovky – **systém BEST**

INFRAZÁŘIČE 8ks **- STANDARD KM – viz doklady**

KOMPLETNÍ OK KONSTRUKCE – OPLÁŠTĚNÍ – **Použitý systém LLENTAB + KINGSPAN OPLÁŠTĚNÍ**

Zaslána kompletní výkresová dokumentace vč. Statických sil do spodní stavby

Systém haly a technické detaily odsouhlaseny viz. Samostatný mail

Kotvení haly – hotová sestava – viz. Foto – zasláno a odsouhlaseno

SDRUŽENÁ FASÁDA – **představa se předkládá 11.11.2014 dle PD – PUR + SKLO**

SDK KONSTRUKCE – **standard KNAUF – RIGIPS** – kompletní podhledy, příčky a PBŘ opatření

OBKLADY + DLAŽBY – **standard základní provedení – bělninou obklad + dlažba TAURUS**

Bude provedeno vzorkování – odstíny a představa pohledů

GABIONY - **kompletní stěny systém košů a sypané kamenivo**

Zpevněné plochy **– asfaltový povlak + betonová dlažba / 19m2/ př. BEST**