a1. vnější stěna jádra a. š1650 x v2550 s dveřmi, kuchyň………………4,2 m2

a2. vnitřní stěna jádra a. š1620 x v2400 s dveřmi, koupelna, bez plochy za čelem vany..3,9 m2

b1. vnější stěna jádra a. š2500 x v2550 bez plochy kuch. linky (obklad 50%), kuchyň…3,2 m2

b2. vnitřní stěna jádra a. š1500 x v2400 bez plochy za vanou, koupelna…1,62 m2

b3. vnitřní stěna jádra š900 x v2400, WC,..2,2 m2

c1. vnější stěna jádra a. š1650 x v2550 s dveřmi, předsíň… 4,2 m2

c2. vnitřní stěna jádra a. š1166 x v2400, WC, s dveřmi…2,8 m2

d1. vnitřní stěna jádra š1620 x v2400, bez plochy za čelem vany, koupelna..3,4 m2

d2. vnitřní stěna jádra a. š1166 x v2400, WC…2,8 m2

e1 vnitřní stěna jádra a. š1500 x v2400, WC, s dveřmi…3,6 m2

e2 vnitřní stěna jádra a. š900 x v2400, WC, s dveřmi…2,2 m2 ………………….celkem obklady ABITIBI 34,1 m2

podhled koupelna 1620 x 1500………….2,43 m2

podhled WC 1166 x900…..1,1 m2………………….celkem obklad folie 3,5 m2