S ramienkom

S aretačným ramienkom

S vyp. aret. ramienkom

S vodiacou lištou

|  |  |
| --- | --- |
|  | S vodiacou lištou a aretáciou  |

Obyčajné ramienko

S aretáciou

Bez aretácie

S zvončekom

Bez zvončeka

Kus (spojovací materiál)

Pár

WC sada pre otváranie dverí dovnútra

WC sada pre otváranie dverí von

Povrch

Prevedenie

Rozteč

Guľa

Madlo

Povrch kľučky

Číslice

Materiál

Na kus

Priemer pántu

Rozmer vložky

Hrúbka roziet

Rozmer plechu

Áno

Nie

Kľúč k vložke navyše

Obojstranné uzamykanie

Ozubené koliesko 10 zubov

Dĺžka prahu

Povrch kľučky

Rozmer

Dverný prechod

Čistá výška

Materiál

Bez spodných roziet

otvor pre kľúč (oválny otvor)

otvor pre kľúč (hranatý otvor)

otvor na vložku

WC sada

Madlo / kľučka ľavá

Madlo / kľučka pravá

Guľa / kľučka ľavá

Guľa / kľučka pravá

Kľučka na eurookno ľavá

Kľučka na eurookno pravá

otvor na kľúč (stred)

otvor na kľúč (dole)

Prekrytie

S prekrytím vložky

Bez prekrytia vložky

Mosadz leštená a lakovaná / mosadz brúsená

Biely pozink

Žltý pozink

Chróm lesklý

Chróm brúsený

Chróm perla

Čierna perla

Nikel perla

Nikel brúsený

Bronz česaný mat

Titán

Bronz česaný

Mosadz leštená

Mosadz brúsená

Čierny lesklý chróm / chróm lesklý

Čierny velvet chróm / chróm perla

Mosadz

Bronz

Nikel

Zlatý

Hnedý

Strieborný

Biely

Bronz matný

Nikel lesklý

Mosadz lesklá

Velvet chróm

Nerez masív

Nerez

Leštená nerez

Velvet nikel

Mosadz leštená a lakovaná

čierny

Mosadz brúsená a lakovaná

Mosadz pobronzovaná

Kovaná čierna

Kovaná sivá

Biely komaxit

prírodný elox

šampáňo elox

zlatý elox

bronz elox

nerez elox

Titan elox

Čierny nikel

antialergický chróm lesklý

antialergický a antibakteriálny chróm mat

Brúsená patina

Rozetová kľučka (text bude pokračovať typom Linha a podobne)\*

Štítová kľučka (text bude pokračovať typom Linha a podobne)\*

Doplňujúce info

vratná pružina kľučky

preskrutkovanie cez dvere

klikové\*\* nasadenie krytky rozety (TUPAI)\*

záruka 5 rokov

záruka 3 roky

Kľučka v prevedení Minimal Line (tenké rozety) kliknite sem

rozmer roziet: 35 x 52 mm

od osi kľučky do ľava

od osi kľučky do prava

Rozety je nutné zafrézovať do dverí. Venujte prosím pozornosť nákresu ktorý nájdete pod záložkou **Na stiahnutie** v tomto produkte.

ekonomická plastová rozeta bez vratného mechanizmu kľučky

ekonomická kovová rozeta - uloženie vratnej mechaniky v kovovom púzdre

súčasťou balenia sú samorezné skrutky M3 x 20mm v príslušnom počte ku kovaniu, pre pevnejšiu montáž odporúčame dokúpiť prídavné skrutky na preskrutkovanie cez dverné krídlo (kliknite na kartu **PRÍSLUŠENSTVO**)

\* **Text v zátvorke neprekladať, slúži ako informácia k prekladu**

**\*\* Klikové znamená nasadenie rozety ktorá po nasadení klikne**