|  |
| --- |
| Ložná plocha min. 2 600 x 1 500 mm |
| 2 nápravy |
| Kola umístěna pod ložnou plochou |
| Svařovaný rám žárově zinkovaný |
| Podlaha z voděodolné překližky o tloušťce 15 mm |
| Sklápění dozadu pomocí manuální hydraulické pumpy |
| Opěrné kolečko |
| Odnímatelné sklopné bočnice, odnímatelné sloupky |
| 4 kotvící oka v rámu |
| Plachta rovná |
| Rezervní kolo |
| Konstrukční rychlost 100 km/hod |
| Záruční lhůta 12 měsíců |