|  |  |
| --- | --- |
| Název  | množství |
| *Šedý sádrokarton 12,5 mm (1250x2000)* | 337 Ks |
| *UD profil 30mm/3m (vodící)*  | 212 Ks |
| *CD profil 60mm/3m (nosné)* | 629 Ks |
| *Akustická pěnová páska na profily 25mm/30m* | 30 Ks |
| *SDK hmoždinka + hřeb K6/35* | 1700 Ks |
| *SDK rychlošrouby TN 25* | 14000 Ks |
| *SDK rychlošrouby TN 35* | 2000 Ks |
| [*Skleněná výztužná páska 25 m/role*](https://www.dek.cz/produkty/detail/3631101525-skelna-paska-vertex-25m-bandaz-nelepici-dkm) | 33 Ks |
| *Tmel  základní 20Kg* | 15 Ks |
| *Tmel finální namíchaný 5kg* | 13 Ks |
| *Stavěcí třmen 65mm* | 700 Ks |
| *TEX šroub 3,5 x 9,5* | 2000 Ks |
| *UW 50 profil - 40/50/40 4000 mm* | 21 Ks |
| *CW 50 profil - 50/50/50 3000 mm* | 64 Ks |
| *Páska pěnová pod sádrokarton 45mm x 30m* | 5 Ks |
| *Zelený sádrokarton 12,5mm (1250x2000)* | 85 Ks |
| *SDK spojka pro CD* | 110 Ks |
| *Ocelový přímý závěs CD 120/0,8mm* | 400 Ks |
| *Ocelový výztužný profil UA (50/40/2) 3m* | 8 Ks |
| *Ukončovací PVC profil tl. 12,5 mm, délky 3,0 m* | 50 Ks |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |