Server – 19“ rack řešení 4 U

1CPU procesor Intel Xeon 8 jader , frekvence nejméně 2,8 GHz

redundantní zdroje

RAM nejméně 32 GB DDR3

Řadič pro RAID-6 , paměť nejméně 512 MB

HDD 12TB – hot-swap nebo backplane HDD (1GB HDD, 7200 nebo 10000ot.), indikace HDD na front panelu

LAN

OS případně WS2012 na procesor + vmware