Materiál Baumit Open

Zateplovací systém 10cm OPEN

1, Soklový profil, hmoždinky a podložky --------- 50bm

2, OPEN-10cm ------------------------------------------ 150m2

3, Lepidlo na lepenie ---------------------------------- 150m2

4,Lepidlo na armovanie ------------------------------ 150m2

5,Sietka vertex ------------------------------------------ 150m2

6, Rohové lišty ------------------------------------------- 85bm

7, Okenný profil ------------------------------------------ 65bm

8, Štruktúrovaná omietka Open + Penetrák ------ 150m2

9, Práca