Dobrý den,

plánujeme výměnu oken v bytě 2+1, kdy níže v tabulce jsou uvedeny rozměry oken (+/-zaměření pro nabídku). Okno 3 přímo navazuje na balkonové dveře ve výšce cca 800 mm od země (klasické spojení u bytu v bytovém domě). Upřednostňuji profily výrobců SALAMANDER, VEKA, ALUPLAST.

Dvojskla vs. trojskla nemáme vyřešeno. Nevím co je dnes standardem, ale ve většině názorů trojsklo = horší propustnost světla, ostatní parametry velmi podobné. Rovněž bych rád přizpůsobil skla orientaci jednotlivých oken - sever-východ. Prosím tedy o doporučení.

Dům je cihlový, nezateplený.

Pro zjednodušení a přehlednost jsem připravil tabulku, viz. níže, ale samozřejmě respektuji vámi užívaný formát nabídky.

Omlouvám se za komplikovanost nabídky na tři druhy materiálů, ale nejsem rozhodnut. Plast nemám primárně moc rád, nicméně jedná se o byt (u domu bych neváhal), a proto konkuruje dřevo a hliník je spíše na doporučení kolegů. Rád bych měl srovnání co do cen a parametrů

Mnohokráte děkuji za vaši nabídku.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **šířka** | **výška** | **rozdělení okna****obě části otevírací** | **PLAST****cena v Kč vč. DPH** | **DŘEVO****cena v Kč vč. DPH** | **DŘEVO****cena v Kč vč. DPH** |
| Okno 1 kuchyň – okno na východ | 2090 | 1580 | 1230/860  |  |  |  |
| Okno 2 ložnice- okno na sever | 2090 | 1580 | 1230/860 |  |  |  |
| Okno 3 obývací pokoj – okno na východ | 2090 | 1580 | 860/1230 |  |  |  |
| Balkonové dveře obývací pokoj – dveře na východ | 890 | 2180 | příčka ve spodní  1/3 dveří |  |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |
| Doba dodání od objednání |  |  |  |

**Požadované práce**

Montáž nových oken

Demontáž starých oken

Zednické zapravení

Likvidace starých oken

**Doplňky**

Žaluzie

Sítě proti hmyzu

Parapety vnitřní

Parapety vnější