|  |  |
| --- | --- |
| Parametr | Požadovaná hodnota |
| Homologovaný výkon | min. 50 PS |
| Počet válců | min. 4 |
| Palivo | diesel |
| Převodovka | synchronizovaná, min. 5 rychlostí vpřed a 1 vzad |
| Max. rychlost | 44 km/h |
| Dosažený sklon při plném naložení | min. 35% |
| Brzdy na přední nápravě | kotoučové |
| Brzdy na zadní nápravě | bubnové |
| Parkovací brzda | mechanická na zadní nápravě |
| Řízení | hydraulické s podporou TRW |
| Maximální hmotnost | 5545 kg |
| Maximální tažná hmotnost | 3500 kg |
| Barevné provedení | oranžová barva |
| Kabina řidiče | vysoká, panoramatická, prosklená, vytápěná, zvukotěsná s oknem v zadní části |
| Počet sedadel | 2 s bezpečnostními pásy |
| Řidičské oprávnění | k řízení postačuje řidičské oprávnění pro skupinu „T“ |
| Pohon | 4x4 z důvodu provozu v horských podmínkách |
| Diferenciál | uzávěrka diferenciálu zadní nápravy |
| Pneumatiky | terénní (10.5/75-15.3) |
| Zpětná zrcátka |  |
| Výstražná vybavení | maják a zvukový signál při couvání |
| Motor vložený nad zadní nápravou | z důvodu vyšší stability v horské oblasti |
| Vozidlo kategorie „SS“ |  |
| **Cena svozového vozidla bez DPH** | |

1. **svozový kontejner**

|  |  |
| --- | --- |
| Parametr | Požadovaná hodnota |
| Objem | 4 – 5 m3 |
| Vratový systém otevírání zadního čela |  |
| Výška oka háku | 960 cm |
| **Cena svozového kontejneru bez DPH** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena dodávky svozové techniky bez DPH**  dle jednotlivých položek specifikace dodávky | | **Cena v Kč bez DPH** |
| 1. | **svozové vozidlo 1 ks** |  |
| 2. | **svozový kontejnerů 5 kusů** |  |