**Diesel motor s emisní normou min. STAGE IIIB**

**Výfuk vedený do horní části nikoli pod strojem**

**Časové nestavení vypnutí světel a motoru při nečinnosti stroje ve volnoběhu**

**Parkovací brzda – automatická**

**Uzavřené kotoučové brzdy v olejové lázni**

**Dvojité přední pneumatiky**

**Boční posuv a hydraulicky stavitelné rozevření vidlí minimálně do 1 700 mm**

**Vidle o délce 1 600 mm**

**Čelní zdvih**

**Dělené dveře pro možnost otevření jen přední poloviny**

**Nástupu a výstupu do kabiny z obou stran**

**Kovová vytápěná kabina s osvětlením**

**Zdvih min. 3,0 m**

**Nosnost v těžišti min. 3,5t**

**Záruka min. 24 měsíců**