**Popis prác**

* Výmena a doplnenie strešných žľabov na dome a odvedenie dažďovej vody do podzemnej nádrže: <http://www.daksys.sk/podzemna-nadrz-neo>. Zachytená voda by sa využívala na polievanie. Prepad odvedený do potoka. Veľkosť nádrže 3 tis. litrov. Umiestnenie nádrže za domom smerom k potoku.
* Odstránenie starej podlahy v celom dome a realizácia novej. Skladba podlahy:

-          Zhutnený štrk (frakcia 16 – 32 mm) 20 cm

-          Sieťovina proti myšiam (veľkosť oka 5 mm) natiahnutá popri obvodových múroch v šírke 1 m, v styku s odvodovým múrom pribetónovaná

-          Zhutnené penové sklo 20 cm

-          Drevené hranoly/rošt (postrholce) položený na izolačných pásoch proti vlhkosti

-          Dlážkovica hr. 3 cm bez pera a drážky, do postrholcov skrutkovaná

* Vykurovanie viac-menej podľa spracovaného projektu (v prílohe), rozvody položené vo vrchnej vrstve podlahy na úrovni postrholcov
* Preložiť prípojku vody do kuchyne, ktorá teraz ide pod gangom (riziko zamŕzania) tak, aby viedla pod podlahou v dome
* Prerábka sprchového kúta v kúpeľni, položenie novej dlažby v kúpeľni s elektrickým podlahovým vyhrievaním
* Odstránenie starých náterov a vyspravenie vnútorných omietok
* Oprava komínov
* Okapový chodník zo severozápadnej strany v dĺžke cca 17 m

Podľa týchto prác sú spracované súpisy prác a dodávok s výkazmi výmer Požiadavka je spracovať na základe

V prílohe posielam:

* Súpis prác a dodávok s výkazom výmer - komplet
* Súpis prác a dodávok – vykurovanie
* Súpis prác a dodávok - zdravotechnika
* Pôdorys domu
* Schéma odvodu dažďovej vody zo strechy
* Projekt vykurovania + technická správa