Délka x výška x šířka

4.206 ks Obvodové zdivo YTONG LAMBDA YQ 499 x 249 x 450 mm

 U=0,179 /W/m2.K/, fb=2,2 MPA

394 ks Vnitřní nosné zdivo YTONG UNIVERSAL fb=2,2 MPA 599 x 249 x 250 mm

4.242 ks Vnitřní nosné akustické zdivo – vápenopísková tvárnice 248 x 248 x 300 mm

 SILKA fb=12 MPA, Rw=58 dB

1.764 ks Vnitřní nenosná příčka YTONG 599 x 249 x 100 mm

572 ks Vnitřní nenosná příčka YTONG 599 x 249 x 150 mm

362 ks Vencovka YTONG 599 x 199 x 125 mm

PŘEKLADY – YTONG :

NOP 1750 x 249 x 200 mm 12 ks

NOP 1750 x 249 x 250 mm 12 ks

NOP 2000 x 249 x 250 mm 6 ks

NOP 2000 x 249 x 200 mm 6 ks

NOP 1500 x 249 x 250 mm 6 ks

NOP 1500 x 249 x 200 mm 6 ks

NOP 1250 x 249 x 300 mm 6 ks

NEP 1250 x 249 x 100 mm 18 ks

NEP 1250 x 249 x 150 mm 12 ks

 Délka x výška x šířka

552 ks Ztracené bednění šalovací DEK – rozměr 400 x 250 x 500 mm