Specifikace textilních rolet

Tyč rolety je vyrobena z kvalitní slitiny.

Boční úchyty jsou vyrobeny z odolného plastu.

Stínící tkanina v provedení polopropustná, materiál polyester.

Barva tkaniny a dekor A4/1.1. /pro představu odstínu barvy, která se tu převážně vyskytuje/.

Ovládání rolet manuální – pružinové provedení.

Rozměry oken cca 130 x 180 cm.

Poptávka na opravy stávajících a výrobu nových rolet je rozložena na celý rok /do konce roku 2017/,

Práce jsou objednávány podle potřeby ,průběžně dle požadavků a zadání objednavatele.

Prosím o cenovou nabídku na výrobu a montáž – včetně dopravy - rolety dle výše specifikovaných parametrů .

Preferujeme firmy působící v Praze a blízkém okolí z důvodů časové flexibility.