Materiál                                             Rozměr	                  Délky              m
P265GH-TC1 dle EN 10216-2	26,9	x	2,65	  6m!!!!		200
P265GH-TC1 dle EN 10216-6	33,7	x	3,2	  5 - 7m		60
P265GH-TC1 dle EN 10216-7	26,9	x	2,65	  5 - 7m		66
P265GH-TC1 dle EN 10216-8	21,3	x	2,65	  5 - 7m		6
P265GH-TC1 dle EN 10216-9	48,3	x	3,68	  5 - 7m		18
P265GH-TC1 dle EN 10216-9	48,3	x	3,25	 		        6
 	 	 	 	 		 
P265GH-TC1 dle EN 10216-2	26,9	x	2,65	 6m!!!!!		200
P265GH-TC1 dle EN 10216-5	42,4	x	3,25	  5 - 7m		12
P265GH-TC1 dle EN 10216-6	33,7	x	3,2	  5 - 7m		12
P265GH-TC1 dle EN 10216-7	26,9	x	2,65	  5 - 7m		252
P265GH-TC1 dle EN 10216-8	21,3	x	2,65	  5 - 7m		30
P265GH-TC1 dle EN 10216-9	48,3	x	3,25	 		        6
P265GH-TC1 dle EN 10216-9	60,3	x	5,6	 	 	        1