**„Stavební program“ na výměnu vodovodního potrubí v nemocnici Říčany.**

Stávající rozvody vody jsou provedeny kovovými trubkami a jsou vedeny na nosných podpěrách v chodbách suterénu nemocnice. Trubky jsou na mnoha místech obaleny rzí a je třeba jejich výměna, aby se předešlo havárii. Stávající trubky se vymění za plastové o průměrech \*35mm (PN 20) cca 22m, \*63mm (PN 20) cca 40m a \*90mm (PN 16) cca 20m a povedou ve stávajících trasách na stávajících podpěrách. Odbočky z hlavních rozvodů jsou již provedeny v plastu. Po ukončení prací se provede tlaková zkouška na těsnost potrubí dle ČSN a mikrobiologický rozbor pitné vody.

Požadavky nemocnice:

- Termín prací proběhne v letních měsících a bude koordinován s operačním plánem
 nemocnice, se kterým bude firma seznámena min. 14 dní předem.

 - Přerušení dodávky vody je možné pouze v nočních hodinách o víkendech a svátcích.
 V době přerušení dodávky vody musí být zajištěn provizorní přívod vody.

Je nutná prohlídka místa!