Poptávka okna:

Dřevěná okna s trojsklem (výměna za špaletová okna a plastová EURO okna)

Barva bílá

Profil 88 mm

Dělení oken příčkami dle obrazové přílohy

 1 5.00 ks IV88C

 2-dílný prvek

590.2

466.7

573.2

595

595

1630

1190

1

2

 kř. okenní 2 těsnění

 dřevo :

 nátěr :

 výplň :

 kování :

 Otevíravé L KSR / 335

 Otevíravě-sklopné P KSR / 563

 příčky :

 rozměry: 1190x1630

 2 1.00 ks IV88C

 5-dílný prvek

670.2

546.7

653.2

571.6

556.6

593.6

556.6

571.6

1870

2850

1

2

3

4

5

 kř. okenní 2 těsnění

 dřevo :

 nátěr :

 výplň :

 kování :

 Otevíravě-sklopné L KSR / 563

 Otevíravé P KSR / 335

 Otevíravé L KSR / 563

 Otevíravě-sklopné P KSR / 563

 příčky :

 rozměry: 2850x1870

 3 1.00 ks IV88C

 3-dílný prvek

670.2

546.7

653.2

606.7

606.7

606.7

1870

1820

1

2

3

 kř. okenní 2 těsnění

 dřevo :

 nátěr :

 výplň :

 kování :

 Otevíravě-sklopné L KSR / 563

 Otevíravě-sklopné P KSR / 563

 příčky :

 rozměry: 1820x1870

 4 2.00 ks IV88C

 2-dílný prvek

483.5

466.5

500

500

950

1000

1

2

 kř. okenní 2 těsnění

 dřevo :

 nátěr :

 výplň :

 kování :

 Otevíravé L KSR / 490

 Otevíravě-sklopné P KSR / 413

 příčky :

 rozměry: 1000x950

 5 1.00 ks IV88C

 2-dílný prvek

596.8

473.3

579.8

590

590

1650

1180

1

2

 kř. okenní 2 těsnění

 dřevo :

 nátěr :

 výplň :

 kování :

 Otevíravé L KSR / 335

 Otevíravě-sklopné P KSR / 563

 příčky :

 nalepovací př. 25mm trojsklo

 rozměry: 1180x1650

 6 2.00 ks IV88C

 Min šířka pro OS 430 mm

 1-dílný prvek

373.5

356.5

730

400

1

 kř. okenní 2 těsnění

dřevo : nátěr :

 výplň :

 kování : Otevíravé P KSR / 170

 příčky :

 nalepovací př. 25mm trojsklo

 rozměry: 400 x730

 7 1.00 ks IV88C

 1-dílný prvek

686

562.5

562.5

669

490

490

2480

980

1

 kř. balkon 2 těsnění

 dřevo :

 nátěr :

 výplň :

 kování :

 Otevíravě-sklopné balkon P KSR /

 1000

 příčky :

 nalepovací př. 25mm trojsklo

 rozměry: 980 x2480

 8 16.1 m2 plocha skla

9 25.29 m2 celková plocha oken

celková cena oken

montáž

náklady na ošetření vnitřní a vnější spáry

doprava

likvidace

demontáž

zednické začištění – špalety

vnitřní parapet

venkovní parapet

————————————

suma celkem