Zadání na podlahu

* Třívrstvá jasanová podlaha (všechny tři vrstvy z jasanu)
* tl.18mm
* šíře 22,5mm
* v co nejdelších délkách
* u některých prken je třeba, aby léta zrcadlově navazovala alá „otevřená kniha“
* sražená hrana na dlouhých i krátkých stranách – 4x fáze
* ošetřené transparentním olejem
* celkem cca 95m2
* montáž
  + celoplošné lepení
  + dle spárorysu

dodávka a montáž – podzim 2017

stavba – Praha Strašnice

nabídka do konce června 2017

* Cena za materiál a montáž zvlášť