**POŽIADAVKY**: min 6 komorovy ram, 3 sklo, Ug = 0,5-0,6 W/m2 . Nosny profil-ram okna min 4-5 mm. Kvalitne kovanie, tesnenie, paropriepustne pasky

Farba – bledší orech akje viac odtieňov, obojstranne farebne prevedenie vratane vonkajsich a vnutornych parapiet, bez vnutornych zaluzii. Budem davat vonkajsie zaluzie , schovane v kastliku pod fasadou.

Staviam z tehly 38 cm a budem mat 12 cm fasadny polystyren

1. okno 500x750  plastove jednokridlove otvaravo sklopne 1ks, lave , sklo nepriehladne

2. okno 750 x 1250 -    plastove jednokridlove otvaravo sklopne 2 ks,, 1ks prave a 1 ks lave nepriehladne

3. okno 1750 x 1400   plastove  dvojkridlove, 1 kridlo otvaravo sklopne, 2 kridlo otvarave, rovnaka velkost kridiel, celkom **3** ks

4. okno 2500 x 1400   plastove dvojkridlove, 1 kridlo otvaravo sklopne 1100mm druhe kridlo otvarave, celkom 2 ks, lave

5. plastove dvere 2-kridlove 1750 x 2350 ,**sklopno posuvne,** 1 kridlo sklopno posuvne, 2 kridlo fix, rovnake kridla, celkom 1 ks  . Fixne kridlo vpravo

6. plastove dvere 2kridlove 2500 x 2350**sklopno posuvne**, 1 kridlo sklopno posuvne 1100mm, 2 kridlo fix, celkom 1 ks fixne kridlo vlavo pohlad zvnutra

7. **hlinikove dvere vchodove** jednokridlove hnede1000 x 2350 so 4-5 presvetlovacimi pasikmi pod sebou. Klucka zvnutra madlo zvonka. Prikladam priblizny vzor vyplne v prilohe (dvere budu v mojom pripade bez svetlikov)



