Strecha na dodanie a montáž:

krokvy 100x200	- 7m - 34ks

pomurnice 150x150 - 13,5m - 3ks

kliestiny kratke 50x180 - 1,13m - 32ks

kliestiny dlhe 50x200 - 4,83m - 32ks

tram 150x150 - 2,35m - 4ks

podbytie tatransky profil - 38m2

latkovanie 60x40 - 187m2

kontralatkovanie 60x60 - 187m2

Príslušenstvo pre montáž:

Bolero čierna základná - 1680ks

Bolero čierna vetracia - 28ks

Bolero čierna ľavá – 33ks

Bolero čierna pravá - 23ks

TWIST čierna hrebenáč drážkový - 41ks

príchytka hreb. čierna drážková – 41ks

uzáver hreb. drážkový zač. - 1ks

uzáver hreb. drážkový konc. - 1ks

vetrací pás AL čierny 320x5000 mm 3ks

SD ochranný pás 10 cm antracit 5m - 6ks

Fólia kontaktná TONDACH FOL-N – 225m2

SD Drž. hreb. laty 50 s klincom 210 – 15ks

odkvapový plech 2m čierny Al – 14ks

Prot. HÁK Bolero, Mulde D-51- čierny – 150ks

Bolero keramický odvetrávací komplet – 1ks

SD Strešný VÝLEZ 46*55 cm WGT 15,0 – 1ks

SD TES pás KOMÍN čierny – 5m

SD TES lišta - pás komín 1,5 m – 1ks

bleskozvodný držiak na škridlu – 8ks

bleskozvodný držiak na hrebenáč – 10ks

Drevo treba pred montážou ošetriť biochemom proti škodcom. Čo sa týka priznaných častí strechy tak by mali byť jednoducho ofrezované (dve hrany) a ohobľované. V rámci cenovej ponuky prosím taktiež uvažovať s natretím podbytia a priznaných častí hnedou belinkou v dvoch vrstvách. V ponuke uviesť iba cenu za montáž odkvapového systému.

Prosíme rozdeliť cenu na položku za prácu a za materiál.

Realizáciu predpokladáme 04/2017

2017-02-13