STROJ - bezprevodový, máme vlastnú strojovňu na streche, samostatný prístup pre technika, rýchlosť min. 1 m/s

KABÍNA - čistý vnútorný rozmer kabíny 800x1600 mm, riadenie výťahu vpravo pri dverách, madlo na zadnej stene, zrkadlo 1/2 na zadnej stene, obklad matná tvrdá dýha / laminát, led osvetlenie, podlaha protišmyková ALTRO, telefón so SIM

DVERE - automatické teleskopické, minimálna šírka otvoru pri otvorených dverách 700 mm

VODÍTKA - výmena

PROTIVÁHA - potrebné vidieť, prípadne výmena

LANÁ - výmena

ELEKTRONIKA - príprava na kamerový systém, príprava na čítačku RFID kľúčov smerom do suterénu, záložný zdroj energie pre dojazd výťahu pri výpadku elektrického prúdu, dorovnávanie v stanici, zber smerom dole

OSTATNÉ - dodávateľ musí zabezpečiť obmurovanie dverí po výmene, úradné skúšky, odovzdanie dokumentácie (prípadne kópie) správcovi, odpratanie odpadu

DOLEŽITÉ - cena 1/4 servisu, informácia o životnosti jednotlivých komponentoch, rozpis všetkých záruk na jednotlivé komponenty (motor, laná, frekvenčný meniť a pod.) a servis výťahu (rozsah záručného a cena pozáručného servisu), informácia o blokovaní riadenia, akceptované spôsoby financovania