Název výrobku ****		   	Délka	ks /	ks /	Množ.	m2	m3	Palet**	Zbytek*
		    	tl(mm) 	pal	m2	(ks) **			(ks)	(ks)
Porotherm 44 Profi - P10		440	60	16	1 320ks	82,5	36,3	22	
Porotherm 44 Profi 1/2 K - P10	440	120	32	120ks	   3,8	1,7	1	
Porotherm 44 Profi K - P10		440	60	16	120ksks	   7,5	3,3	2	
Porotherm 44 Profi K - P10		440	60	16	34ks    	2,1	0,9		34
Porotherm 44 Profi R - P10		440	72	21	40ks	   1,9	0,8		40
Porotherm 8 Profi - P10			80	120	8	720ks	   90,0	7,2	6	
Porotherm 8 Profi - P10			80	120	8	69ks       8,6	0,7		69
Porotherm překlad KP 7 - 125	1 250 20	8	8ks
Porotherm překlad KP 11,5 - 125	1 250 40	8	8ks