Stavba Zlín

Žlab….17m /330/

Háky… 17ks /150/

Čelo….2 ks

Kotlík….1ks na 100

Šablona…8,55 m celková a spodní bude 3,95 cm 17ks

Krytina /vrchní/….4,85 m 17ks

Krytina /bok /….300cm 1ks

Texy… 5 krabiček /35/

Texy.. 3 krabičky /20/

Tabule 1,25 x 2,0 m ….. 10 ks

Celková m2 krytiny 144 m2…

Krytina **Lindab *Ideal 40* Classic**

Prosím o nacenění materiálu na stavbu Zlín včetně dopravy. Materiál Lindab- barva tmavě červená. Profil plechu, imitace tašky .

Krytina **Lindab *Ideal 40* Classic**

**P-003666 R - podokap.žlab, l = 6 m Okap 150 TmČrv 18,000 m**

**P-003736 K 21 - žlabový hák, délka 210 Okap 150 TmČrv 17,000 ks**

**P-003710 RGT - žlabové čelo Okap 150 TmČrv 2,000 ks**

**P-003785 SOK - žlabový kotlík 150/100 Okap 150 TmČrv 1,000 ks**

**P-029618 IDEAL 40 0,5mm PE Lindab ROVA Hustopeče Vín 159,885 m2**

**P-003333 SWT 4,8x35 samovrt.šroub 250ks Spojovací materiál TmČrv 5,000 bal**

**P-003345 SL2T 4,8x20 na plechy 250ks Spojovací materiál TmČrv 3,000 bal**

**P-003300 Tab. FOP/PO (0,5x1230x2000) PE Rovinné plechy-Coverline TmČrv**

**24,600 m2**