U-value môže byť maximum 1.1 W/m²K

146

206

146

206

146

236

87

148

236

87

146

148