Větrná elektrárna

patent č.291 340

Anotace:
Větrná elektrárna obsahuje lopatkový rotor spojený s otočně uloženým výstupním hřídelem. Lopatky lopatkového rotoru jsou shora překryty horním plošným krytem a zespodu spodním plošným krytem kotoučového tvaru, které jsou funkčně spojeny s lopatkami a vytvářejí tak kompaktní lopatkový rotor. Konce lopatek lopatkového motoru jsou opatřeny vyhnutím směřujícím proti směru otáčení lopatkového rotoru, naznačeném třetí šipkou. Přes horní plošný kryt i přes spodní plošný kryt přesahuje nezávisle pohyblivý dutý kryt, vytvořený ve tvaru dutého půlválce s boční půlválcovou stěnou. Nezávisle pohyblivý dutý kryt je zespodu doplněn o spodní plochu a shora doplněn o horní plochu. Se spodní plochou je spojeno kormidlo pro natáčení nezávisle pohyblivého dutého krytu ve směru větrného nebo vodního proudu. Mezi otočně uložený výstupní hřídel a generátor např. elektrického proudu, je vřazena automatická převodovka.

Výkresová dokumentace je k dispozici.