**MATERIÁL**

KANALIZAČNÍ VEDENÍ - KG DN 500 – **90mb**

T-KUS - KG DN 500 – **3ks**

90° KOLENO - KG DN 500 – **4ks**

KANALIZAČNÍ VEDENÍ - KG DN150 - **200mb**

TRUBKA NA VODU – PE 40X3,7 – **300mb**

T-KUS - PE 40X3,7 – **5ks**

90° KOLENO - PE 40X3,7 – **10ks**

KABEL CYKY-J 3X16mm2 – **200mb**

KABEL CYKY-J 3X4mm2 – **200mb**

KABEL CYKY-J 3X1mm2 – **200mb**

KABEL AYKT-J 3X120+70mm2 - **60mb**

OHEBNÁ DVOUPLÁŠTOVÁ CHRANIČKA Ø 110mm - **800mb**

PROTAHOVACÍ STRUNA PRO ELEKTROINSTALACI POLYETHYLEN - **2000mb.**