Prosím o kalkulaci následujících oken včetně demontáže a likvidace starých oken, zednického začištění:

FINSTRAL Systém Top 72, barva - struktura dřeva rustikální dub, Uw - 0.87 W/m2K, klika "FINSTRAL exclusiv" F4 - bronzové , climaplus Neutral Ug=0,6 W, rozměry jsou přibližné, v případě realizace je nutno na místě rozměry ověřit. Všechny grafické náhledy jsou znázorněny při pohledu zevnitř. Některé okna mají výplň mastercare.

**Byt 1**

1 / Přízemí vzadu v chodbě - š: 145 x v: 145 cm, okno mastercare

****

2/ 1 patro obývák – celková š: 298 x v: 145 cm, jednotlivé díly viz grafika

 

3/ 1 patro ložnice – celková š: 298 x v: 145 cm, jednotlivé díly viz grafika



4/ 1 patro ložnice – celková š: 116 x v: 145 cm



5/ Koupelna - celková š: 90 x v: 90 cm, okno mastercare



**Byt 2**

1 / Přízemí chodba - š: 145 x v: 145 cm, okno mastercare

****

2/ Přízemí obývák – celková š: 298 x v: 176 cm, jednotlivé díly viz grafika



3/ Přízemí obývák napojené na výše uvedené okno – celková š: 86 x v: 238 cm



4/ Přízemí koupelna - š: 145 x v: 145 cm, okno mastercare

****

5/ Přízemí ložnice – celková š: 235 x v: 145 cm

levý díl š: 85 x v: 145 cm, pravý díl š: 150 x v: 145 cm



6/ Chodba schody - celková š: 180 x v: 120 cm

levý díl š: 75 x v: 120 cm, pravý díl š: 105 x v: 120 cm



7/ Koupelna 1 patro - celková š: 180 x v: 120 cm, okno mastercare

levý díl š: 105 x v: 120 cm, pravý díl š: 75 x v: 120 cm



8/ Dětský pokoj S - celková š: 298 x v: 145 cm, jednotlivé díly viz grafika



9/ Dětský pokoj S - celková š: 116 x v: 145 cm



10/ Dětský pokoj D – celková š: 298 x v: 145 cm, jednotlivé díly viz grafika



11/ Dětský pokoj D napojené na výše uvedené okno – celková š: 86 x v: 238 cm

