**Plastová okna – poptávka**

Profil bílý, minimálně 5 komor, výztuhy všude.

Dvojsklo s extrudovaným nebo nerezovým distančním rámečkem, ne hliník. Zasklení čiré.

Rozměry jsou měřeny v centimetrech, mezi vnitřními ostěními a mezi vnitřním parapetem a nadpražím. Rozměry jsou +/- 1 cm, v případě zakázky bude nutno provést zaměření Vámi.

Okno š=133, v=175

celkem 3 ks

Ventilační klapku nahoře ignorovat, okno do celé výšky.

Klika kování níž než v polovině, odlišně od obrázku.

Otvíravé, ½ výklopné

Okno š=149, v=221, z toho cca 46 dolní křídlo, nutno zaměřit přesně kvůli jednotnosti fasády bytového domu.

celkem 1 ks

Ventilační klapku nahoře ignorovat, okno do celé výšky.

Klika kování níž než v polovině, odlišně od obrázku.

Otvíravé, ½ výklopné

U dolních malých křídel stačí pevné zasklení.



Balkonové dveře š=90, v=265, z toho cca 55 cm nadsvětlík, nutno zaměřit přesně kvůli jednotnosti fasády bytového domu.

celkem 1 ks

Otvíravé

U nadsvětlíku stačí pevné zasklení.

Okno š=55, v=175

celkem 1 ks

Klika kování níž než v polovině, odlišně od obrázku.

Otvíravé, výklopné

V dolní části křídla příčka, nutno zaměřit přesně kvůli jednotnosti fasády bytového domu.

Okno š=58, v=175 (možná bude rozměrově shodné s předchozím)

celkem 1 ks

Klika kování níž než v polovině, odlišně od obrázku.

Otvíravé, výklopné

V dolní části křídla příčka, nutno zaměřit přesně kvůli jednotnosti fasády bytového domu.

Okna jsou osazena v nosné cihlové zdi z plných pálených cihel o tloušťce 45 cm, ve druhém NP.

Do nabídky prosím rovněž jako položku uvést venkovní parapety o hloubce cca 20 cm. Děkuji.