Seznam oken velux a izolace

Velux GGU MK04 0066 2 ks

Velux EDW MK04 2000 2 ks

Velux GGU MK06 0066 9 ks

Velux EDW MK06 2000 3 ks

Velux EKW MK06 0021 3 ks

Velux BDX MK06 2000 6 ks

Velux GGU MK08 0066 1 ks

Velux EDW MK08 2000 1 ks

[**Minerální vata ISOVER UNIROL PROFI role 160 mm (2900x1200 mm)**](https://www.dek.cz/produkty/detail/1443000760-isover-unirol-profi-160mm-3-48m2-bal-nove-bal) 340m2

Nebo Minerální vata DEKWOOL G 035r role 160 mm (3500x1200 mm

Minerální vata ISOVER UNIROL PROFI role 100 mm (4500x1200 mm) 280m2

Nebo Minerální vata DEKWOOL G 035r role 100 mm (5500x1200 mm)