Plechová strešná krytina vo farbe antracit

DOM: valba s plochou strechou, 35°, 120m2

Krytina, hrebenáč, ukončovaní hrebenáč, odkvapové lemovanie, napojenie na múr bočné, Sneholapy (typ: sedlový)

Doplnky: Podstrešná difúzna kontaktná fólia s aplikačnými páskami,

Spojovací a pomocný materiál (korekčný lak, spojovacie pásky, klince, skrutky)

Odvetrávací a tesniaci materiál (ochranný vetrací pás hrebeňa, odkvapovej hrany)

Klampiarske prvky (lemovanie komína, napojenie na múr, odkvapové lemovanie pod fóliu), strešný výrez

3x strešné okno vo farbe antracit z vonkajšej strany, vnútorna strana biela , rozmer 78x118, izolačné 3-sklo (Ug=0,6), horné ovádanie madlom, 3x zateplené lemovanie

Okapový systém:

oceľový farebný čierny, podstrešné žľaby,háky, čelá, rohy, kotlíky

Zvodové rúry, kolená, objímky, nity, silikón

GARÁŽ: sedlo, 35° + 25°, 76m2

Krytina, hrebenáč, ukončovaní hrebenáč, odkvapové lemovanie, napojenie na múr bočné, Sneholapy (typ: sedlový)

Doplnky: Podstrešná difúzna kontaktná fólia s aplikačnými páskami,

Spojovací a pomocný materiál (korekčný lak, spojovacie pásky, klince, skrutky)

Odvetrávací a tesniaci materiál (ochranný vetrací pás hrebeňa, odkvapovej hrany)

Klampiarske prvky (lemovanie komína, napojenie na múr, odkvapové lemovanie pod fóliu), strešný výrez

oceľový farebný čierny, Podstrešné žľaby,háky, čelá, rohy, kotlíky

Zvodové rúry, kolená, objímky, nity, silikón