40cm

 68cm

 111cm 123cm

 55cm

 151cm

* skosene (fazetovane) hrany
* uhol upresnime, mozno nie je 90stup.
* skosenie spodneho praveho rohu
* hrubka 6mm