40cm

68cm

111cm 123cm

55cm

151cm

* skosene (fazetovane) hrany
* uhol upresnime, mozno nie je 90stup.
* skosenie spodneho praveho rohu
* hrubka 6mm