1) Hliníková sklenená stena s prerušeným tepelným mostom – exteriérová

Rozmer: 1780 x 2150 mm

Zasklenie: izolačné dvojsklo, číre, z exteriéru bezpečnostné, U=1,1 W/(m2K) (minimálna hodnota)

2) 1- krídlové automatické posuvné dvere - exteriérové

Výška pohonu:	120 mm

Rozmer dverí:	840 x 2015 mm

Súčasť dodávky: kompletná profiláž pohonu a krídel, motor, riadiaca elektronika, záložný zdroj, elektromechanické uzamykanie 2x pohybové radary s integrovanou svetelnou závorou,

1x programový prepínač 1 x kľúčový spínač

Režimy dverí: automatika, zimná prevádzka, trvalé otvorenie, východ, uzamknutie

Bez podlahových zámkov

Zasklenie: izolačné dvojsklo, číre, obojstranne bezpečnostné

2017-08-22