A. předsíň

skladba povrchu stěny

- 90 mm		stávající podlahová lišta

- 1.920 mm 	tapeta kostka 3 x á 640mm ( opakování vzoru) , celková délka mezi dveřmi  6.035mm, penetrace
- 20 mm 		stěnová lišta 20/8 mm , délka 6,35m + 3 rohy

			stávající výmalbu Primalex polar ( je k dispozici 15 kg ze stejné šarže) aplikovanou před 6 měs.  napojit na lištu 

B. obytný prostor s kuchyňským koutem

obytný prostor

- 100 mm 	stávající podlahová lišta

- 845 mm		zelená tapeta ( bez prostřihu ), celková délka  mezi podlahovou a stěnovou lištou 9,45 m, penetrace	 
- 20  mm 		stěnová lišta 20 / 8 mm, délka 9,45 m + 4 rohy
- 1.255 mm	tapeta ptáci 	3.290mm / 1.255mm ( levá stěna) + 2.930 / 1.255 mm ( pravá stěna) , penetrace
- 40 mm		stěnová lišta 40/16, délka 14,53 m + 5 rohů

- 800 mm 	stávající výmalbu napojit na lišty 

- 115 mm 	stropní lišta fabion  115/45mm , délka 19,4m + 4 rohy

kuchyňský kout

- 100 mm 		stávající podlahová lišta

- 2.120 mm 	tapeta květy mezi lednicí a  troubami a nad kuchyňskou linkou
- 40 mm 		stěnová lišta

- 800 mm 	stávající výmalba

- 115mm 		stropní lišta 

C . ložnice  

-100 mm 		stávající podlahová lišta

- 600 mm 	zelená tapeta délka 2,58m
- 600 mm		obkladový panel
- 915 mm 	zelená tapeta délka 2,58m
- 40 mm 		stěnová lišta 40/16

MATERIÁL

lišty vč. lepidla na spoje + stěny

 fabion 115/40 mm,  celkem 19,40 mb + 4 rohy ( 10 ks á 2 m)
lišta stěna  40 / 16 mm , celkem  17,11 mb + 5 rohů ( 9 ks á 2 m)
lišta stěna 20 / 8 mm, celkem 15,8 mb + 7 rohů ( 8 ks á 2 m ) 
vliesové tapety vč. lepidla a penetrace

kostky, prořez á 64cm
květy ,  prořez á 90 cm
zelená ,  prořez á 0 cm
ptáci ,  4 - dílná, celkem 3.680mm / 2.800mm, rozdělení na 2 stěny