Požadavky jsou následující:
Korpusy: bílá barva, matné provedení (na pohledových částech boky lesklé provedení)
Dvířka: bílá barva, lesklé provedení
Madla: co nejjednodušší provedení, bez klasických čelních úchytů, ideálně v nerezu, na hranu čela - např.: https://www.harv.cz/profilova-uchytka-hettich-lamezia-nerezovy-vzhled-kartacovany/?variantId=4986&gclid=CjwKCAjw4KD0BRBUEiwA7MFNTTO4LbWkvBBqLTHFAifSAT44PLzocf3csomnUiPRjFjxj_oP7PrkuhoCb2kQAvD_BwE
Kování: vše s tlumeným dovíráním
Pracovní deska: umělý kámen (např. Technistone), tl. 30+ mm

Stávající "kusovník":
1x skříň na vestavnou lednici 1900x600 mm
1x
skříň na mikrovlnnou troubu (s nerezovými/skleněnými krycími dvířky) +
vestavnou troubu + spodní skříňka 1900x600 mm - rozděleno na tři části
2x výsuvný košík š. 150 mm
1x výsuvný košík š. 200 mm
6x šuplík š. 900 mm
4x šuplík š. 450 mm
1x dvoukřídlá skříňka š. 600 mm
2x rohová skříňka s dělenými dvířky š. 300+300 mm
1x výsuv na vnitřní odpadkový koš š. 450 mm
1x jednokřídlá skříňka š. 450 mm
1x skříň na vestavnou myčku nádobí š. 600 mm
1x vysoký výsuvný koš na potraviny š. 300 mm x v. 2000 mm
1x skříňka s roletou na zeď š. 600 mm x v. 1200 mm
1x závěsná skříňka výklopná š. 900 mm x v. 350 mm x hl. 300 mm
2x
závěsná skříňka výklopná š. 900 mm x v. 350 mm x hl. 300 mm - pouze korpus + kování na hliníková dvířka (k použití stávající)
1x
závěsná skříňka výklopná š. 450 mm x v. 350 mm x hl. 300 mm -
pouze korpus + kování na hliníková dvířka (k použití stávající)

1x
závěsná skříňka výklopná š. 600 mm x v. 350 mm x hl. 300 mm -
pouze korpus + kování na hliníková dvířka (k použití stávající)

Výška stávající kuchyňské desky je cca 860 mm vč. desky a hloubka 585 mm.