Skladba podlahy v přízemí

Mirelon 2 mm.

2× OSB deska 15 mm + 12 mm.

Parotěsná folie.

Modulová skladba podlahy (trámy 180 mm x 60 mm, tepelná izolace, OSB 12 mm, hydroizolační nátěr, parotěsná izolace – v případě středního a vyššího stupně Radonu je přidaná protiradonová izolace – tato je účtovaná jako příplatek k ceně domu).

Obvodová stěna v přízemí i v patře tvořená následujícími materiály

Silikonová omítka bílá barva (zrnitost 1 mm).

Penetrační nátěr.

Armovací tkanina s tmelem 2 mm.

Polystyren 140 mm.

OSB anebo Rigistabil deska dle požadavku ČSN (10 mm).

Modulová skladba obvodové stěny (trámy 120 mm x 60 mm, tepelná izolace, parotěsná izolace).

SDK předstěna – sádrokartonový obklad protipožární 12,5 mm.

Penetrace.

Bílá malba.

Základový pas – Marmolit (kompaktní)

Vnitřní stěny nenosné (dělicí příčky) v přízemí a v patře – sádrokartonová příčka 125 mm

Oboustranné opláštění sádrokartonem 12,5 mm.

Plechový profil „UD“ montážní.

Plechový profil „CD“ montážní.

Protihluková izolace 80 mm.

Penetrace.

Bílá

 Vnitřní – nosné stěny

Modulová skladba vnitřní nosné stěny (trámy 120 mm x 60 mm, protihluková izolace 80 mm).

SDK předstěny – sádrokartonový obklad protipožární 12,5 mm.

Penetrace.

Bílá malba.

Skladba podlahy v obytném prostoru

Materiál Mirelon 2 mm.

2× OSB deska 15 mm a 12 mm.

Speciální kročejová izolace v tloušťce 3 mm.

Modulová skladba stropu (trámy 180×60, protihluková izolace 100 mm).

SDK podhled – obklad sádrokartonovým panelem protipožárním 12,5 mm.

Penetrace.

Bílá malba.

Střecha a střešní krytina – řešení pro obytné podkroví

Střešní krytina – odlehčená betonová taška KM Beta v základní barvě červená matová a černá matová.

Střešní latě 40 mm/60 mm.

Střešní kontralatě 40 mm/60 mm.

Difúzní folie 135 g.

Krokve střešní s vloženou tepelnou izolací 180 mm.

SDK podhled – obklad sádrokartonovým panelem 12,5 mm s vloženou tepelnou izolací 100 mm.

Penetrace.

Bílá malba.

Okna-dvojskla, dům je nepodsklepen.

Děkuji.