**Inštalačný materiál**

Žlab 40/60 s vekom m 20

Žľab 40/40 s vekom m 40

Žľab 40/20 s vekom m 30

Ohybná ochranná káblová rúra, 500N/5cm, -25až60°C, PE-LD m 170

Nasúvacia spojka, čierna ks 10

HM8 + skrutky 6/50 ks 270

Sťahovacia páska 280/4,8 ks 200

Elastický protipožiarny tmel CP 611 A HILTI (310 ml) ks 2

Očko lisovacie pr. 10 ks 2

Výstražný štítok "POZOR OPTOKABEL" ks 17

Sádra biela kg 5

Izolačná páska ks 6