**ZADÁNÍ:**

Dodávka a pokládka střešní krytiny, případně dodávka a montáž okapových žlabů na jednopodlažním rodinném domě (bungalov).

**1. STŘECHA:**

Plocha: cca 260m2

Sklon: 22°

Výška: 2,9m až 5m

Hřeben: cca 37m

Úžlabí: cca 18m

Nároží: cca 10m

V současnosti je střecha pokryta šindelem TEGOLA z roku 1999. Do střechy při tání sněhu zatéká.

Požaduji přes stávající šindel položit nový od firmy IKO a to "IKO CAMBRIDGE XTREME 55 RIVIERA RED". Pro pokládku použít originální příslušenství a technologické postupy IKO.

Vlastnictví "IKO CERTIFIKÁTU" výhodou.

**2. OKAPY**

Stávající okapy jsou zachovalé pozinkované natřené.

Délka: cca 47m

Umístění: 2,9m nad zemí

Požaduji vyčištění a kontrolu.

V případě dobrého stavu provést nový vnitřní a vnější nátěr.

V případě špatného stavu dodat a namontovat nové pozinkované žlaby uvnitř i vně natřené.

U cca 10m žlabu upravit jeho sklon tak, aby v něm nezůstávala voda.

**REALIZACE:**

Červen 2017, případně dle dohody a počasí.