**Řez obvodovou stěnou nízkoenergetického domu certifikované konstrukce**

DIFFUWALL® 2010

1 – Fasádní systém (silikátová omítka, penetrace, lepidlo se síťovinou) – firma JUB

2 – **Dřevovláknitá fasádní deska Hofatex SysTem – 100mm**

3 – **Dřevěný skelet KVH hranoly** s mezilehlou minerální izolací tl. 160mm (knauf insulation „DIFFU“)

4 – OSB 3 deska PD4 lepená s tmelenými spárami – tl. 18mm (firma EGGER)

5 – Instalační mezera (pro elektroinstalaci, vodoinstalaci a ostatní)

6 – Předstěna s SDK deskou typu RED GREEN se zvýšenou požární odolností (systém KNAUF – W 623)

