145 ks polystyren

225

186

226

135

342

175

210

100

140

290

110

130

130

160

160

466

717

562

10 izolace

552

86

885

155

155

360

80

115

160

40

85

85

185

185

405

1160

390+420+420+520 cm okenní začišťovací lišta

3\*160+100 cm okenní lišta s okapničkou

895+185 cm soklová zakládací lišta s okapničkou

130+160+160+420+466+552 cm rohová lišta plast

plocha fasády je 66 m2 včetně oken

talířová hmoždinka s kovovým trnem 480 ks