**BSH nebo DUO/TRIO NSi (nepohledová kvalita)**

**140/160: 7 m ……. 2ks**

**6 m ……. 2ks**

**KVH Si (pohledová kvalita)**

**120/200: 5,5 m ….. 4ks**

**1,5 m ….. 1ks**

**120/160: 4 m …….. 12ks**

**3 m ……. 8ks**