
Hrotový sústruh "na dvojkolesia" 3000x1250mm



**Požadované parametre:**

1. **Točný priemer min. 1250mm, do 1400mm** (ak by bolo potrebné prejsť zo supportom popod koleso, nie je nutnosť)
2. **Točná dĺžka 2500 - 3000mm**,(musí byť priestor od konca hriadeľa po hrot koníka cca500mm, kvôli manipulácii )



OBR: os nápravy, dĺžka 2180mm

1. **Kopírovacie zariadenie na sústruženie jazdného profilu – jazdnej plochy železničného kolesa (podľa predpisu UIC)**

OBR: dvojkolesie s nápravou OBR: jazdný profil podľa UIC

1. **Digitálne odmeriavanie v súradniciach x, y, z.**
2. **Prídavné zariadenie (špeciálny nožový držiak) na obojstranné sústruženie brzdových kotúčov dvojkolesí (dvojkotúčové a trojkotúčové nápravy). Priemery kotúčov sú 590/158,5mm až 610/195mm (vonkajší priemer / priemer náboja)**

OBR: trojkotúčová náprava.