**RD Krhanice**

**Poptávané části**

**09.02.2015**

1. venkovní plochy zámková dlažba, pokládka na již zhutněný základní podklad, nutno dodat a položit dlažbu do lože

plocha 191,95 m2 (pojezd i pro auta)

plocha 67,47 m2 (jen pro pěší)

2. vnitřní omítky na vápenopískové (rodinný dům) a ytongové (technický objekt) zdivo – typ omítky není podstatný

plocha stropů (miako) 245,48 m2

plocha stěn 948,68 m2

3. vnější omítky na ytongové zdivo

plocha stěn 178,46 m2

4. vnější zateplovací systém na vápenopískové zdivo, zateplení šedým polystyrenem tl. izolantu 360 mm s difusně propustnou omítkou, izolant pouze celoplošně lepit bez použití hmoždinek

5. položení vinylové podlahy na základně vyrovnaný betonový povrch, tj. finální dorovnání podkladu bude součástí pokládky podlahy

plocha 232 m2

6. interiérová dlažba z dlaždic běžného rozměru (finální výběr dle objednatele)

plocha 38,56 m2

7. vnitřní obklady běžného rozměru (finální výběr dle objednatele)

plocha 59,37 m2

8. vnitřní malby stěn a stropů

plocha stěn 948,68 m2

plocha stropů 245,48 m2

plocha SDK stropu 23,14 m2

**Realizace cca červen až srpen 2015.**

**Ceny uvést zvlášť dodávka a montáž.**