Požadavek:

- německý profil SALAMANDER - tloušťka vnější stěny 3,1mm

- 2mm ocelová pozinkovaná výztuha v rámu a křídle

- celoobvodové německé kování Siegenia - AUBI TITAN s rolničkovými čepy   
 (rolničkové čepy Vám umožňují snazší manipulaci s okny a zajišťují větší   
 přítlak mezi rámem a křídlem oproti pevným čepům

- německé výměnné těsnění EPDM

- bezpečnostní kování prvního stupně-bezpečnostní ocelový hrot

- plastový distanční rámeček TGI-W, šedý (tzv. teplá hrana)

barva : bílá/tmavý dub 205

výplň : 4-16-4 Float-PTN+, Ug 1,1

posuvné levé dveře - balkon

