135 ks polystyren

OKNO

OKNO

210

466

160

890

890

40

40

200

280

270

110

95

170

1160

1160

646

10 izolace

120 cm okenní začišťovací lišta

40 cm okenní lišta s okapničkou

280+900 cm soklová zakládací lišta s okapničkou

4\*466+80 cm rohová lišta plast

plocha fasády je 55 m2 včetně oken

talířová hmoždinka s kovovým trnem 420 ks

466